> # Re: Gelegentlich plötzlicher Leistungsabfall

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Olaf Korte am 30. September 2003 17:26:32:

> Als Antwort auf: Gelegentlich plötzlicher Leistungsabfall geschrieben von Uwe Lippmann am 30. September 2003 15:48:58:

> Hallo,

> hört sich danach an, als ob eventuell eine undichte Stelle in der Diesel-Zuführung Schuld sein könnte, die Leitung also Luft zieht. Es wurde schon an diversen Stellen im Forum darüber berichtet.
> Zum Glück entlüftet der 6-Zylinder ja selbständig, sonst würde er wohl nicht so leicht bei Laune zu halten sein bzw. wieder anspringen.
> Vermutlich braucht er dazu aber mehr Sprit als Leerlauf-Schiebebetrieb und daher stirbt er Dir dann ab, wenn Luft im System ist.

> Viel Erfolg beim Fehlersuchen und Reparieren!

> Gruß,
> Olaf

> >Hallo zusammen!
> >Ich habe folgendes kleines Problem:
> >Gelegentlich fällt während der Fahrt aus (scheinbar) heiterm Himmel die Leistung kontinuierlich ab. Tue ich nichts, geht er letztendlich ganz aus, läßt sich nach ein bisschen Orgeln wieder starten und ist nach ein-, zweimal Gasgeben wieder voll da. Gebe ich noch während der Fahrt im Leerlauf kurz Gas isser danach auch wieder voll da. Ist mir auf den letzten 1000 km zweimal passiert.
> >Hat jemand schon mal ähnliches beobachtet? Woran kann das liegen?
> >Fahrzeug: LT28 "Sven Hedin", Bj. 1980, 2,4l, 55kW Saugdiesel
> >Danke schon mal an alle "Ferndiagnostiker"!
> >Uwe aus Jena

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]