> # Re: "Kriechstrom"

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Reinhard (HD) am 26. August 2003 18:39:32:

> Als Antwort auf: "Kriechstrom" geschrieben von Axel am 26. August 2003 16:52:49:

> >HalloAxel,

> alle Verbraucher soweit möglich ausschalten, (Minus-)Pol der Batterie abklemmen, und mit Amperemeter den Strom zwischen (Minus-)Pol und Masse messen.
> Wenn da Strom fliesst, (evtl auch wg. Uhr) , dann eine Sicherung nach der anderen herausnehmen und Stromfluss beobachten. wenn sich dabei was tut, weisst du schon, in welchem Bereich du suchen musst.
> Sollte Strom fliesen, obwohl keine Verbraucher angeschlossen sind, dann inspiziere mal deinen Sicherungskasten von innen - evtl Wasserschaden und Moder, wie schon mehrfach beschrieben - ansonsten Kabel auf Scheuerstellen untersuchen.
> Eher unwahrscheinlich, aber auch eine Möglichkeit: Lichtmaschine / Regler.

> mfG
> Reinhard (HD)

> Antworten:

> - Re: "Kriechstrom" Jan 26.8.2003 21:24 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]