> # Einbau Kühlwasser - Standheizung

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Stefan Steinbauer am 31. Mai 2003 21:00:27:

> Hallo liebe LT-ler

> ich habe da ein neues Problem auf dem Küchentisch liegen , eine D5W SC Standheizung von Eberspächer.
> Das man das Teil vorne hinter die Stoßstange schrauben kann , hab ich hier gelesen.
> Die Teile hab ich auch schon mal sortiert , den Halter zurechtgebogen ,
> die elektrischen Kabel bei Seite gelegt.

> Ich habe ein ganz einfaches Problem : Wie schließe ich die Heizung an den Kühlwasserkreislauf an ?

> Eberspächer selbst macht zwei verschiedene Vorschläge.
> Einmal das vom Motor kommende Kühlwasser durch die Heizung leiten , und dann zum Wärmetauscher.
> Zum anderen mittels Ventil ein "parallel"- Schalten zum Motor.

> Ich kann über die beiden Varianten grübeln wie ich will , ich weis nicht , was beim LT besser ist . Ich weis ja nicht mal , auf welcher Seite das warme Wasser
> in den Wärmetauscher fliesst , und wo das kalte wieder raus. Wobei - das bekomme ich noch raus - Motor an und .... Finger verbrennen.

> Was ist mit dem Heizungsventil ? Muß ich das irgenwie umgehen ?

> Wie ist das in euren LTs geöst ?

> allzeit nen warmen Hintern
> Stefan

> Antworten:

> - Re: Einbau Kühlwasser - Standheizung Martin aus Pirna 01.6.2003 19:04 (1)
>   - Re: Erstmal dank beiden Stefan Steinbauer 01.6.2003 20:22 (0)
> - Re: Wasserkreislauf Klaus 01.6.2003 12:19 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]