> # Re: DRINGEND: Alkovenfenster Distance Wide

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Reinhard (HD) am 14. Mai 2003 20:54:52:

> Als Antwort auf: DRINGEND: Alkovenfenster Distance Wide geschrieben von Oliver am 14. Mai 2003 19:21:41:

> Hallo Oliver,

> hört sich so ungefähr an wie es bei mir war ... "eigentlich" war die Dichtung auch dicht, am Fenster und am Rahmen. Aaaaaber: die Dichtung besteht aus zwei Teilen, der obere und der untere, der Stoss befindet sich jeweils am rechten bzw linken Fensterrand auf halber Höhe. An dieser Stelle ging die Dichtung auseinander, das Wasser lief da durch nach innen, und es sah aus, als käme das Wasser zw. Dichtung und Fenster durch.
> Deckt sich irgendwie mit deiner Beschreibung, dass dein Fenster in der Höhe verschiebbar ist.
> Womit ich jetzt nichts anfangen kann, das sind die genannten Alu-Schienen *grübel* ... bei meinem (auch BJ 92) ist ringsum nur Gummi. Stammen diese Schienen evtl. von einem früheren Dichtungsversuch? bei Bedarf kann ich dir ja Bilder mailen. Mein Fenster wird übrigens nur von den Aluklammern auf der Innenseite gehalten.

> Viel Erfolg ....

> Reinhard (HD)

> Antworten:

> - Re: DRINGEND: Alkovenfenster Distance Wide Oliver 14.5.2003 20:57 (1)
>   - Re: DRINGEND: Alkovenfenster Distance Wide Reinhard (HD) 14.5.2003 21:27 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]